TEATRO ARGOT STUDIO DOTAZIONE TECNICA

# Luci:

* 21 canali dimmer (canale 15 e 4 non utilizzabile, canale 24 per sala pubblico)
* 11 KW di carico massimo
* 27 ritorni in sala

- 6 PC 1000W

- 10 PC 500W

* 2 sagomatori ETC 36° 750W
* 1 sagomatore 26°/40°
* 6 PAR 64 (lampade 4 CP60, 2 CP62)
* 6 PAR CP 60 accoppiati a due a due
* 2 Domino da terra 1000W
* 2 Pallas appendibili 1000W
* 3 Minipar F1 "Lucciole" 30W 6gradi
* 5 COB
* 1 consolle SGM Studio 24-48 ganci, portagelatine, bandiere

cavi di prolunga e sdoppi

# Fonica:

* 1 mixer 8 canali Soundcraft
* 2 casse attive MACKIE THUMP 1300W

# Video:

* 1 videoproiettore Benq mx522 1024x768 xga 1.1x 3200 lumen - 1 cavo vga 1,5 m
* 1 cavo hdmi 15 m

# Scenotecnica

* Fondale nero larghezza 640 cm x 400 cm altezza circa - n°4 quinte larghezza 120 cm x altezza 384 cm





